## Bilag 2: Lysende tavlers luminans

*Tabel 1 Maksimale luminanser i cd/m2*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belysningsstyrke på tavlens forside | farve af felt på tavleforside | | | | | |
| hvid | hvid/gul | gul | grøn | rød | blå |
| 40 000 lx | 31 100 | 26 350 | 18 600 | 9 300 | 7 750 | 3 100 |
| 4 000 lx | 11 000 | 9 350 | 6 600 | 3 300 | 2 750 | 1 100 |
| 400 lx | 3 000 | 2 550 | 1 800 | 900 | 750 | 300 |
| 40 lx | 1 250 | 1 065 | 750 | 375 | 315 | 125 |
| ≤ 4 lx | 375 | 320 | 225 | 115 | 95 | 37,5 |

*Tabel 2 Minimale luminanser i cd/m2*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belysningsstyrke på tavlens forside | farve af felt på tavleforside | | | | | |
| hvid | hvid/gul | gul | grøn | rød | blå |
| 40 000 lx | 6 200 | 5 270 | 3 720 | 1 860 | 1 550 | 620 |
| 4 000 lx | 1 100 | 935 | 660 | 330 | 275 | 110 |
| 400 lx | 300 | 255 | 180 | 90 | 75 | 30 |
| 40 lx | 200 | 170 | 120 | 60 | 50 | 20 |
| ≤ 4 lx | 60 | 51 | 36 | 18 | 15 | 6,0 |